PROJETO GEOMÉTRICO

1. Introdução
Os subsídios para a elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos levantamentos topográficos realizados. Com isto foi possível retratar a situação existente e os condicionantes que nortearam o projeto.

O objetivo dos itens a seguir é de informar e esclarecer quanto às características técnicas e operacionais adotadas, bem como os cálculos do Projeto Geométrico realizado.

O Projeto Geométrico compreende o trecho da Av. Família Gonçalves Carneiro, a partir da Av. Cavalhada até a Rua da Fé.

2. Características Técnicas
O projeto da dos eixos, integrantes do Lote 10, seguiu as diretrizes fornecidas pela fiscalização da SMOV.

Abaixo seguem as características técnicas adotadas:
-	2 pistas;
-	declividade transversal da pistas de 2,50% em direção aos bordos externos e caimento dos passeios de 3,00% em direção ao meio-fio
-	faixas de rolamento de 7,00m
-	passeios de 3,50m
-	canteiro central de 4m

3. Projeto Planimétrico
3.1 Critérios Adotados
Os alinhamentos prediais adotados foram definidos pelo PDDUA e fornecidos pela fiscalização.

Tomou-se como referência para o alinhamento o muro base existente junto a Escola Estadual Cônego Paulo de Nadal.

3.2 Índices Planimétricos
O projeto geométrico em planta não apresenta curvas horizontais.

A extensão total do projeto é de 489,125 m, sendo o eixo do lado direito de 244,146 m e o eixo do lado esquerdo de 244,979 m.

–CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Extensão                                                                                     489,125m 	
LD:Coordenadas iniciais (Oficiais)                                N   1.667.236,8483
                                                                                      E      178.205,1056	
     Coordenadas finais (Oficiais)                                  N   1.667.141,3431
                                                                                       E      177.980,4145	
LE: Coordenadas iniciais (Oficiais)                                N   1.667.226,7248
                                                                                       E      178.209,4086	
      Coordenadas finais (Oficiais)                                  N   1.667.130,8938
                                                                                       E      177.983,9508	
Número final de curvas                                                                              0	

4. Projeto Altimétrico
4.1 Critérios Adotados
O perfil longitudinal projetado apresenta a cota de revestimento e conforme orientação da fiscalização foi limitada a 0,3% a rampa mínima.

No cálculo do greide foram consideradas as soleiras significativas, as concordâncias com as ruas transversais e as interferências com redes subterrâneas de serviços públicos.

5. Apresentação do Projeto Geométrico
Os elementos gráficos do Projeto Geométrico estão apresentados em pranchas adequadas.

Nas pranchas que apresentam o projeto do perfil longitudinal as escalas empregadas foram 1:500 (H) e 1:50 (V) e estão apresentados os seguintes elementos:
•	Perfil do terreno;
•	Greide de pavimento e elementos de curvas verticais e rampas correspondentes;
•	Elementos altimétricos:
•	PI- ponto de interseção de tangentes verticais;
•	PCV- ponto de curva vertical;
•	PTV- ponto de tangente vertical;
•	L- projeção horizontal da curva vertical;
•	i - inclinação da tangente;
•	C - cota do PI;
•	E – flecha máxima.

Na prancha que apresentam a planta baixa, a escala empregada foi 1:500 (H) e estão apresentados os seguintes elementos:
•	Faixa da via projetada, com a marcação do estaqueamento;
•	Tabelas laterais constando os elementos de curva horizontais (numeradas) decorrentes do projeto:
•	PI - Ponto de inflexão;
•	Raio de curvatura
•	Tangente da curva
•	Desenvolvimento em curva;
•	PC - Ponto de início de curva;
•	PT – Ponto de tangência;
•	Bordas da plataforma;
•	Cadastros gerais ao longo das vias;
•	Estão indicadas, ainda, as coordenadas dos diversos pontos da malha do sistema cartesiano de referência bem como o norte verdadeiro.
•	Interseções com outras vias ao longo do trecho;

5.1 Seção Transversal
As seções transversais estão apresentadas em pranchas, em escala 1:100 (H) e 1:50 (V). Elas contêm o perfil do terreno, a cota de projeto e o gabarito projetado com a espessura do pavimento.

Foram levantadas também seções transversais intermediárias aos 20 metros a fim de se obter uma melhor caracterização do terreno e visualização do projeto na concordância com as ruas transversais ao trecho projetado e com as ruas do início e final do trecho.