ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

1. Introdução
Os serviços referentes aos estudos topográficos, realizados pela Consultora, no Rua Lydia Sperb, visaram basicamente a obtenção de informações sobre o terreno natural, constituindo-se no levantamento topográfico, executado através de duas etapas: a planimetria e a altimetria.

Os serviços desenvolvidos objetivaram a reprodução em escritório da situação existente, além de outros elementos necessários à execução do projeto.

Assim, os estudos constituíram-se no desenvolvimento dos seguintes trabalhos:

- Locação e amarração do eixo;
- Nivelamento e renivelamento;
- Levantamento de seções transversais;
- Amarrações e cadastro;
- Transporte de cotas e coordenadas; e
- Levantamentos complementares.

Para tanto, preliminarmente, foram coletados dados e informações, mediante consulta à Cartografia da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Nas páginas seguintes é apresentada, detalhadamente, a metodologia empregada no desenvolvimento dos estudos realizados.

2. Locação e Amarração do Eixo Projetado
2.1 Extensão Total do Segmento
O lançamento dos alinhamentos seguiu a orientação SPM, com pequenos ajustes.

Como não haviam alinhamentos prediais definidos pelo PDDUA, foram projetados alinhamentos no leito carroçável existente. Foi adotado o gabarito mínimo exigido para a segurança dos veículos e dos pedestres, respeitando os imóveis existentes com a intenção de evitar-se desapropriações.

A linha base foi materializada no eixo do campo, fixando-se em 20 m à distância entre estacas sucessivas, tanto em tangentes como nas curvas.

O trecho tem seus pontos característicos abaixo discriminados, cuja extensão total é de 260,000m.

2.2 Locação do Eixo
A materialização dos pontos locados foi feita através de piquetes cravados no solo, identificados por estacas testemunhas.

A locação das curvas horizontais foi efetuada através dos processos convencionais. Preliminarmente, foram definidos os pontos de interseção entre os alinhamentos consecutivos (PI's), sendo, posteriormente, realizada a locação das curvas por deflexões parciais sobre a tangente.

Nos pontos notáveis, tais como PC, PT e PI, foram cravadas tachas no centro do piquete para maior exatidão na centralização do teodolito e nas leituras dos ângulos horizontais.

Os pinos oficiais  usados nos utilizados foram os de números 5193 e 5194, localizados na Av. Vicente Monteggia e Av. João Passuelo.

3. Nivelamento e Contranivelamento
3.1 Metodologia
Para o nivelamento geométrico de todos os pontos de interesse da linha de locação foi implantada uma Rede Básica de Referência de Níveis.

As RN's foram implantadas com espaços aproximados de 500m, posicionadas e amarradas lateralmente ao eixo locado.

Todas as estacas e RN's foram levantadas com nível automático de precisão. Este nivelamento inicial foi verificado por renivelamento da mesma linha.

Como referência para o Levantamento Altimétrico, foi utilizado RN oficial nº 272, cota 32,799m, localizado na Av. João Salomoni , junto a Igreja São José, sendo esta cota transportada para os RN`s do trecho.

Para o controle do fechamento do nivelamento foi efetuado o renivelamento, onde foram utilizados níveis automáticos e miras de precisão, em operações independentes.

3.2 Verificação Linear
Foi realizado o controle entre pares de RN's, onde o erro máximo admitido é de 20 mm/km. Para intervalos predeterminados o erro máximo foi fixado pela seguinte expressão:

Emáx = 12,5 	

Onde:

Emáx - erro máximo em mm
n - extensão em quilômetros

4. Seções Transversais
De acordo com os critérios convencionais, foram levantadas as seções transversais das ruas e acessos a cada 20m, de forma a caracterizar o corpo estradal.

Os pontos nivelados dentro da seção, foram escolhidos de modo a caracterizar o perfil transversal existente.

As seções foram levantadas a nível, a noventa graus em relação ao eixo, utilizando-se as cotas das estacas, obtidas no nivelamento geométrico, como referência.

A extensão da seção transversal é variável de forma a caracterizar a plataforma existente e contemplar as soleiras.

Todos os dados relativos ao levantamento das seções transversais foram devidamente anotados nas "Cadernetas de Seções Transversais".

As seções transversais foram desenhadas por computador na escala horizontal de 1:100, e vertical de 1:50, sendo apresentadas em anexo.

5. Cadastro
O cadastro levantado em campo, está relacionado a seguir com os seguintes elementos: pontos, descrição, coordenadas e cotas, e a planta baixa com os respectivos pontos.

Também estão relacionadas as seções transversais, com distância e cota altimétrica para cada estaca, sendo de 20 e 20m.

A relação das propriedades existentes contém os dados das residências ou outros tipos de benfeitorias existentes no local, bem como lado em que se encontram, com referência no estaqueamento do eixo.