rua Banco do Comércio

O Laboratório de Solos- SMOV / EPO apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento da estrutura do Pavimento da rua Banco do Comércio, trecho da rua Caixa Econômica até 110 metros além.

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 03 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto

ISP = 11,38 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

5. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente ( CBUQ ), faixa II .

6. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com concreto asfáltico (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
05	18

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-06	Saibro amarelo
1	06-22	Saibro com aterro obra
1	22-100	207-99	44,2	25,7	18,5	100	67,8	39,7	21,7	0	A2 -7	1912	14,3	11,43	0,19	Argila marrom
2	00-17	Saibro amarelo
2	17-100	208-99	NP	NP	NP	100	51,4	18,8	5,4	0	A2-4	1967	9,9	13,86	0,38	Argila amarela, marrom
3	00-13	Saibro amarelo
3	13-47	Aterro com saibro
3	47-100	209-99	NP	NP	NP	100	61,5	28,5	10,0	0	A2-4	2049	8,5	17,32	0,17	Argila cinza, marrom

LOCAL: rua Banco do Comércio

TRECHO: conforme o croqui

INTERESSE: E.P.O. - S.M.O.V - P.M.P.A.

SERV. EXECUTADO: Sondagem

DATA: 05/05/99

RESPONSÁVEL: Dirnei

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na rua Banco do Comércio.

Para manter a uniformatização do tipo de revestimento da região e considerando-se que as duas ruas transversais a ela são pavimentadas com Concreto Asfáltico Usinado à Quente ( CBUQ ) com revestimento.