rua Firmino Martins da

Silva

Laboratório de Solos apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da rua Firmino Martins da Silva, trecho da rua Arnaldo Borba à rua José Roberto Fernandes.

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 04 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 11,65 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

1. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

2. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com concreto asfáltico (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
05	21

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-06	Saibro Amarelo
1	06-18	Saibro com Aterro
1	18-100	213-99	48,8	28,1	20,7	100	49,6	28,6	9,9	1	A2-7	1778	16,1	8,47	0,64	Argila Marrom
2	00-12	Saibro Amarelo
2	12-37	Aterro obra
2	37-100	214-99	NP	NP	NP	100	61,7	31,5	9,1	0	A2-4	1970	9,0	17,7	0,04	Argila Marrom
3	00-14	Saibro Amarelo
3	14-32	Saibro com Aterro
3	32-39	Saibro Rosa
3	39-100	219-99	NP	NP	NP	100	42,8	17,0	6,2	0	A2-4	2071	9,0	18,04	1,41	Argila Marrom, Amarela
4	00-14	Saibro Amarelo
4	14-33	Saibro com Aterro (rosa)
4	33-100	220-99	NP	NP	NP	100	56,9	27,7	9,9	0	A2-4	2028	9,0	16,21	0,10	Argila Marrom

Foi considerado o critério técnico, por semelhança para definição do tipo de revestimento a ser usado no rua Firmino Martins da Silva, em virtude das ruas da região serem asfaltadas.

Para manter a uniformização do tipo de revestimento da região, decidiu-se pela utilização de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CBUQ) como revestimento.