rua das Flores

Laboratório de Solos apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da rua das Flores, trecho da rua Caixa Econômica à rua Neves.

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 07 furos de Sondagens a pó, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Foi constatado em todos os furos de sondagens a ocorrência de aterro (mistura de argila, caliça, lixo, etc...)

Tendo em vista a heterogeneidade dos materiais de aterro não foram realizadas coletas, a não ser no furo no 3.

Para dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotado o CBR deste material coletado e salientamos que seja prevista areia para reforço do Sub-leito e que espessuras e trechos sendo definidos, a critério da fiscalização, no início dos serviços de terraplenagem.

ISP = 11,0 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

5. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente ( CBUQ ), faixa II .

6. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com concreto asfáltico (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
05	22

OBS : Prever areia para reforço do Sub-leito. Durante os serviços da fiscalização será definida a espessura e trechos do reforço do Sub-leito.

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-119	268-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Saibro com aterro obra
2	00-122	269-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Aterro obra, argila, lixo
3	00-12	Saibro Amarelo
3	12-43	Argila com aterro, caliça, lixo
3	43-100	282-99	32,8	16,5	16,3	100	62,3	31,0	13,1	0	A2 -6	1844	12,1	11,1	0,50	Argila Cinza
4	00-100	283-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Aterro obra, argila, lixo
5	00-105	284-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Aterro obra, argila, lixo
6	00-100	285-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Aterro obra, argila, lixo
7	00-110	286-99	NÃO FOI COLETADO MATERIAL	Aterro obra, argila, lixo

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na rua das Flores.

Para manter a uniformização do tipo de revestimento da região e considerando-se que as ruas transversais são pavimentadas com concreto asfáltico usinado à quente ( CBUQ ) como revestimento.