rua Raul Moreira 3otrecho

Laboratório de Solos apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da Raul Moreira, trecho do No 1098 até 230 metros além (em direção à rua Otávio de Souza).

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 05 furos de Sondagens a pó, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto.

ISP = 11,02 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

1. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

2. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com concreto asfáltico (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
05	22

1. REVESTIMENTO

O revestimento será executado com Blocos de Concreto de cimento Portland assente sobre colchão de areia.

2. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com bloco de concreto (cm)	Areia de Assentamento (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
10	05	17

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-14	Saibro Amarelo
1	14-100	374-99	NP	NP	NP	100	71,8	40,4	16,4	0	A2 -4	1819	16,0	8,47	0	Argila Arenosa Amarela, Marrom
2	00-16	Saibro Amarelo
2	16-100	375-99	NP	NP	NP	100	76,4	45,3	18,0	0	A2-4	1898	10,8	17,16	0,2	Argila Marrom
3	00-13	Saibro Amarelo
3	13-100	376-99	NP	NP	NP	100	78,9	25,4	5,8	0	A2-4	1809	8,6	14,64	0,11	Saibrinho Rosa
4	00-14	Saibro amarelo
4	14-100	377-99	44,4	23,8	20,6	100	65,2	28,7	8,4	1	A2-7	1803	15,1	12,36	0,85	Argila Marrom
5	00-15	Saibro Amarelo
5	15-23	Saibro Amarelo Escuro
5	23-61	Aterro de Obra
5	61-100	378-99	NP	NP	NP	100	71,4	40,1	16,8	0	A2-4	2082	9,7	13,14	2,1	Argila Marrom Escuro

Foi considerado o critério técnico para a definição do tipo de revestimento a ser usado no 3o trecho da rua Dr. Raul Moreira.

Para manter-se a sequencia e uniformidade do tipo de revestimento decidiu-se pela utilização de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CBUQ).