rua São Cristiano

Laboratório de Solos apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento do Pavimento da rua São Cristiano, trecho da rua Corrêa Lima até 80 metros além.

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 02 furos de Sondagens a pó, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 104

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR do Sub-leito.

ISP = 9,8 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

1. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente (CBUQ), faixa II.

2. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com concreto asfáltico (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
05	20

1. REVESTIMENTO:

O revestimento será executado com Blocos de Concreto de cimento Portland assente sobre colchão de areia.

2. ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Revestimento com blocos de cncreto (cm)	Areia de Assentamento (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
10	05	15

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-16	Saibro com Aterro obra
1	16-100	149-99	NP	NP	NP	100	76,8	43,3	19,5	0	A2-4	1720	18,0	9,9	0,7	Argila Marrom, Amarela
2	00-21	Saibro com Aterro obra e pedras
2	21-100	150-99	NP	NP	NP	100	59,1	27,4	11,0	0	A2-4	1860	14,6	9,7	0,16	Argila Amarela, Marrom

Foi considerado o critério econômico para definição do tipo de revestimento a ser usado no rua São Cristiano, conforme cálculo abaixo:

1o Alternativa: Pavimento com concreto asfáltico - CBUQ

a) CBUQ - 5 cm = 0,05 m3 x R$ 126,30 = R$ 6,32

b) Brita Graduada - 20 cm = 0,20 m3 x R$ 50,15 = R$10,03

c) Imprimação Asfáltica = 1 m2 x R$ 1,07 = R$ 1,07

T O T A L c u s to p o r m2 = R$ 17,42

2o Alternativa: Pavimento com bloco de concreto

a) Bloco de Concreto (10 cm): 1 m2 x R$ 28,10 = R$ 28,10

b) Brita Graduada (15 cm): 0,15 m3 x R$ 50,15 = R$ 7,52

T O T A L c u s to p o r m2 = R$ 35,62

Conclusão: Foi adotado o revestimento asfáltico por ser mais econômico.