rua A - Vila Transviários

O Laboratório de Solos- SMOV/EPO apresenta o RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS e o Dimensionamento da estrutura do Pavimento da rua A - Vila Transviários, trecho da rua c em direção a rua Erechim.

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

Foram executados 03 furos de Sondagens a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

GRANULOMETRIA

ÍNDICES FÍSICOS

PROCTOR

CBR

Os furos foram executados no eixo de acordo com croquis em anexo.

Imediatamente após as sondagens, os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.B.R. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se na planilha anexa.

1. MÉTODO:

O método usado foi o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, do eng o Murillo Lopes de Souza, adotado DNER.

2. NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO (N)

Adotou-se para N o valor de 105

3. ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO:

Para o estudo do dimensionamento foi usado o cálculo estatístico para determinação do CBR de projeto

ISP = 12,05 %

4. BASE:

Será constituída de Brita Graduada Compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

5. REVESTIMENTO

O revestimento será de decreto asfáltico usinado à quente ( CBUQ ), faixa II .

6. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Revestimento com bloco de concreto (cm)	Base de Brita Graduada (cm)
10	15

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O	Índice Suporte California	Tipos de Solos
furo	Pro (cm)	Reg No	Limites de Atterberg

LL% LP% IP%	Granulometria % acumulada que passa

#4 #10 #40 #200	IG	Class.

HRB	AMOSTRAS MOLDADAS Den.Max hot(%) CBR (%) EPX(%)	Classificação

Visual
1	00-11	Saibro Amarelo
1	11-48	Saibro c/ Aterro
1	48-100	344-99	38,6	18,0	20,6	100	74,0	54,2	35,3	2	A2-6	1859	14,8	9,35	0,34	Argila Marrom
2	00-19	Saibro Misturado c/Aterro
2	19-100	345-99	NP	NP	NP	100	68,4	41,9	28,7	0	A2 -4	1962	11,8	12,40	0,24	Argila Amarela , Chumbo
3	00-47	Aterro c/pedras e Lixo
3	47-69	346-99	NP	NP	NP	100	66,9	38,7	17,9	0	A2 -4	1948	9,1	14,4	0,26	Argila Arenosa Marrom
3	69-rocha	Rocha

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na rua A- Vila Transviários .

Decidiu-se pelo revestimento com BLOCO DE CONCRETO pela alta declividade apresentada no perfil longitudinal e pelo dificíl acesso de equipamentos para execução de concreto asfáltic usinado.