PROJETO DE CONTENÇÃO

O muro de contenção projetado para o trecho da Rua José Inácio será executado em alvenaria de pedra.

Como muitas construções existentes a direita do eixo projetado encontram-se abaixo do nível da rua, houve a necessidade de projetar-se um muro para continuar dando acesso as mesmas no local onde já havia uma entrada paralela a rua.